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附件14
汽车玻璃涂胶（打胶）项目售前需求调查表
Attachment 14: Pre-sales Requirement Survey — Automotive Glass Gluing (Sealant/Adhesive Dispensing) Project
	填表说明 / Instructions：
本表用于收集本项目售前所需全部信息，请客户/中间商如实填写。标有＊为必填项；可选择项请在方框内打钩（如：☑）；需要作答的问题请直接填写文字；无相关内容请填写「无」，不留空白。填写完成后请签字/盖章确认并返回我司，作为方案设计、报价、设备选型及现场施工配套的依据。
This form collects all pre-sales information required for this project. Please complete truthfully. Items marked ＊ are mandatory; tick (☑) the applicable box(es) for selectable items; answer open questions in writing; enter "N/A" rather than leaving blanks. Please sign/stamp and return this form — it will serve as the basis for solution design, quotation, equipment selection and on-site preparation.



	填表人
Prepared by
	

	填表日期
Date (YYYY / MM / DD)
	



一  客户基本信息   Customer Basic Information
	＊公司名称
Company Name
	

	＊公司地址
Company Address
	

	＊项目所在地
Project Location (Country / Province / City)
	

	＊所属行业
Industry
	

	项目对接人 / 职务
Project Contact / Position
	

	＊联系方式（电话/邮箱）
Contact (Tel / Email)
	

	项目紧急度
Project Urgency
	□ 紧急（1个月内进场） / Urgent (within 1 month)     □ 一般（1-3个月） / Normal (1-3 months)     □ 长期（3个月以上） / Long-term (3+ months)

	投资预算
Investment Budget
	

	预计设备进场时间
Expected Equipment Arrival Date (YYYY-MM-DD)
	



二  车型与玻璃类型信息   Vehicle Model & Glass Type Information
	＊涉及车型数量
Number of Vehicle Models Involved
	____ 款车型 model(s)

	是否为在产车型
Model Status
	□ 在产车型 / Currently in Production     □ 新开发车型 / New Model Under Development     □ 两者均有 / Both

	单车型玻璃涂胶点位数量
Number of Glue Points per Vehicle Model
	如：前挡+后挡+侧窗×2+三角窗×2 e.g. windshield + rear window + 2× side windows + 2× quarter glass

	玻璃供应商
Glass Supplier(s)
	

	＊是否可提供玻璃2D图纸/3D数模
Glass 2D Drawing / 3D Model Available
	□ 可提供（STEP/STP格式） / Available (STEP/STP format)     □ 暂无，需现场测绘 / Not available, on-site measurement needed

	是否所有玻璃均需涂胶
Gluing Required on All Glass Positions
	如有例外（如某侧窗/门玻璃免涂胶），请在下表备注说明 If any position does not require gluing (e.g. certain door/side glass), please note in the table below



玻璃类型明细表（请按车型逐项填写，不够可另附页）
Glass Type Detail Table (fill in per vehicle model; attach additional sheet if not enough rows)
	序号
No.
	车型
Vehicle Model
	玻璃位置
Glass Position
	尺寸 L×W (mm)
Dimensions L×W (mm)
	厚度(mm)
Thickness (mm)
	是否弯曲玻璃
Curved (Y/N)
	是否需涂胶
Glue Req. (Y/N)
	备注
Remark

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


玻璃位置参考：前挡风窗 Windshield／后挡风窗 Rear Window／侧窗 Side Window／三角窗 Quarter Glass／天窗 Sunroof／其他 Others

三  涂胶工艺与胶水信息   Gluing Process & Adhesive Requirements
	＊胶水类型
Adhesive Type
	□ 单组份聚氨酯 1K-PU / Single-component PU (1K)     □ 双组份聚氨酯 2K-PU / Two-component PU (2K)     □ 硅酮 / Silicone     □ 其他 / Others (____)

	胶水品牌/型号偏好
Adhesive Brand / Model Preference
	

	胶条宽度要求
Bead Width Requirement
	____ mm（行业常见范围 Typical range：12-18mm）

	胶条高度要求
Bead Height Requirement
	____ mm（行业常见范围 Typical range：10-15mm）

	胶条截面形状
Bead Cross-section Shape
	□ 三角形 / Triangular     □ 圆形/半圆形 / Round / Semi-round     □ 其他 / Others (____)

	单车/单片玻璃用胶量
Glue Consumption per Vehicle / per Glass
	____ g 或 ml

	玻璃侧底涂（黑边油墨处）处理剂需求
Glass-side Primer (Black Frit) Requirement
	□ 需要 / Required     □ 不需要 / Not Required

	车身/钣金侧处理剂需求
Pinchweld / Body-side Primer Requirement
	□ 需要 / Required     □ 不需要 / Not Required

	打底后开放时间要求
Primer Open Time Before Bead Application
	____ 分钟/小时（行业参考 Reference：30分钟-8小时 30min-8hr，视产品而定 depends on product）

	固化/行车安全时间要求
Cure / Drive-away Time Requirement
	____ 小时（行业参考 Reference：1-4小时可安全行车，24小时完全固化 1-4hr drive-away safe, 24hr full cure）

	车间环境温湿度要求
Workshop Ambient Temperature / Humidity Requirement
	温度 Temp：____ ℃　湿度 RH：____ %（行业参考 Reference：23℃±5℃）

	执行标准/认证要求
Applicable Standards / Certification Requirement
	□ FMVSS 212     □ AGRSS / AGSC     □ ECE R43     □ 其他 / Others (____)     □ 无特殊要求 / None



四  供胶系统需求   Glue Supply System Requirement
	供胶容器规格
Glue Container / Drum Size
	□ 200L 大桶 / 200L Drum     □ 20L 小桶 / 20L Pail     □ 软包装/香肠包 / Cartridge / Sausage Pack     □ 其他 / Others (____)

	＊泵送/计量方式
Pumping / Metering Method
	□ 单泵（单组份） / Single Pump (1K)     □ 双组份计量泵＋静态混合器 / 2-component Metering Pump + Static Mixer     □ 其他 / Others (____)

	是否需要加热保温
Heating / Temperature Control Required
	□ 胶桶加热 / Drum Heating     □ 胶管伴热 / Heated Hose     □ 两者均需 / Both     □ 不需要 / Not Required

	供胶管路长度及直径
Supply Hose Length & Diameter
	长度 Length：____ m　直径 Diameter：____ mm（参考 Reference：DN15-16，约15m）

	换桶方式
Drum Change Method
	□ 自动跟随板 / Automatic Follower Plate     □ 人工更换 / Manual Change

	出胶枪/喷嘴需求
Glue Gun / Nozzle Requirement
	如特殊喷嘴形状、快换接口等 e.g. special nozzle profile, quick-change interface, etc.

	清枪/清胶方式
Gun Purge / Cleaning Method
	□ 自动清胶 / Automatic Purge     □ 人工清胶 / Manual Purge     □ 需针头浸油保护（防堵） / Needle Dip-cup Protection (anti-clog)

	胶量/流量在线监测
Inline Glue Volume / Flow Monitoring
	□ 需要 / Required     □ 不需要 / Not Required

	供胶系统品牌偏好
Glue Supply System Brand Preference
	



五  机器人轨迹编程与视觉检测需求   Robot Trajectory Programming & Vision Inspection Requirement
	＊轨迹编程方式
Trajectory Programming Method
	□ 人工示教编程 / Manual Teach Programming     □ 拖动示教编程 / Drag-teach Programming     □ 离线编程 / Offline Programming     □ 视觉引导自动生成轨迹 / Vision-guided Automatic Trajectory Generation

	玻璃定位/识别方式
Glass Positioning / Registration Method
	□ 激光定位点 / Laser Reference Points     □ 视觉相机定位 / Vision Camera     □ 机械定位工装 / Mechanical Fixture / Stops     □ 其他 / Others (____)

	玻璃曲率/弯曲度检测需求
Glass Curvature / Bending Detection Requirement
	□ 需要（自动判定合格/不合格） / Required (auto OK / NG judgment)     □ 不需要 / Not Required

	轨迹重复定位精度要求
Trajectory Repeatability Requirement
	____ mm（行业参考 Industry reference：±0.1mm）

	胶条高度/宽度在线检测需求
Inline Bead Height / Width Inspection Requirement
	□ 需要 / Required     □ 不需要 / Not Required

	涂胶起止点/断胶报警需求
Start/Stop Point & Bead-break Alarm Requirement
	□ 需要 / Required     □ 不需要 / Not Required

	多机/多工位防碰撞需求
Multi-robot / Multi-station Collision Avoidance Requirement
	如共用作业区域需划分防碰撞区域，请说明 Please specify shared collision-zone requirements, if any



六  产线布局、节拍与末端设备需求   Line Layout, Cycle Time & End-of-Arm Equipment Requirement
	涂胶工位数量及分工
Number of Gluing Stations & Division of Work
	如：A工位-前挡，B工位-侧窗，C工位-后挡 e.g. Station A - windshield, Station B - side window, Station C - rear window

	玻璃上下料方式
Glass Loading / Unloading Method
	□ 人工上下料 / Manual     □ 机器人自动上下料 / Robotic     □ 人机协作 / Human-robot Collaborative

	玻璃输送/定心方式
Glass Conveying / Centering Method
	□ 滚筒输送线 / Roller Conveyor     □ 移动滑台（自动定心） / Sliding Table (auto-centering)     □ 人工小车 / Manual Cart     □ 其他 / Others (____)

	＊单件/单车节拍要求
Cycle Time Requirement (per glass / per vehicle)
	____ 秒/件 sec per piece　或　____ 台/小时 units per hour

	产线可用占地空间
Available Floor Space for the Line
	长 L(  )×宽 W(  )×高 H(  ) mm

	末端执行器需求（如机器人兼做玻璃搬运）
EOAT Requirement (if robot also handles glass)
	□ 真空吸盘搬运 / Vacuum Suction Handling     □ 仅涂胶枪，不搬运玻璃 / Glue Gun Only, No Handling     □ 其他 / Others (____)

	控制系统（PLC/HMI）品牌偏好
Control System (PLC / HMI) Brand Preference
	行业参考 Reference：Siemens

	与产线其他设备通讯协议
Communication Protocol with Other Line Equipment
	□ Profinet     □ Profibus     □ Modbus TCP     □ EtherCAT     □ 其他 / Others (____)

	数据追溯/记录需求
Data Logging & Traceability Requirement
	□ 需要（记录每车/每片玻璃涂胶参数） / Required (log parameters per vehicle/glass)     □ 不需要 / Not Required



七  现场配套条件   Site Utility & Installation Conditions
	＊现场供电类型
Power Supply Type (Voltage / Phase / Freq.)
	

	可用额定功率
Available Rated Power (KW)
	

	压缩空气条件
Compressed Air Condition (pressure)
	气压 Pressure：____ MPa

	＊设备安装场地尺寸
Installation Site Dimensions (mm)
	可用空间 Available space：长L(  )×宽W(  )×高H(  )

	是否防爆
Explosion-proof Required
	□ 是 / Yes     □ 否 / No

	现场安全防护要求
Site Safety / Guarding Requirement
	□ 安全围栏 / Safety Fence     □ 安全光栅 / Safety Light Curtain     □ 其他 / Others (____)



八  商务与服务需求   Commercial & Service Requirements
	项目付款方式要求
Payment Terms Requirement
	

	交期要求
Delivery Time Requirement
	

	售后响应要求
After-sales Response Requirement
	□ 7×24小时 / 7×24 hours     □ 工作日 / Business days only     □ 其他 / Others (____)

	质保期要求
Warranty Period Requirement
	____ 年 / years



九  需另外提供的资料 / 附件清单   Supplementary Materials & Attachments Required
以下资料无法在表格中直接填写，请以文件形式（照片、视频、CAD图纸等）随本表一并提供，并在方框中勾选已提供项：
The items below cannot be filled in as text — please provide them as separate files (photos, videos, CAD drawings, etc.) together with this form, and tick the box once each item is provided:
	勾选
Tick
	所需资料 / Required Material
	备注 / Remarks

	□
	各玻璃类型2D图纸/3D数模（STEP格式，含曲率数据）
Glass 2D drawings / 3D models (STEP format, incl. curvature data) for each glass type
	

	□
	车身钣金/安装面CAD图纸
Vehicle body sheet-metal / mounting surface CAD drawings
	

	□
	胶水技术数据表(TDS)及安全数据表(MSDS)
Adhesive Technical Data Sheet (TDS) and Safety Data Sheet (MSDS)
	

	□
	现有人工涂胶工艺视频/照片
Video / photos of current manual gluing process
	

	□
	现场平面布局图（CAD）
Site layout drawing (CAD)
	

	□
	玻璃实物样品（如可提供，用于曲率测试）
Physical glass sample (if available, for curvature testing)
	

	□
	现有产线设备清单（如有自动化设备）
Existing production line equipment list (if any)
	

	□
	其他
Others (____)
	



十  其他补充说明   Other Remarks
	其他特殊需求、禁忌、限制条件
Special Requirements, Restrictions or Prohibitions
	





十一  确认签字   Confirmation & Sign-off
	信息采集人 / 日期
Prepared by / Date
	
	客户确认签字/盖章 / 日期
Customer Confirmation (Sign/Stamp) / Date
	

	中间商确认签字 / 日期
Agent Confirmation / Date（无则免填 / N/A if none）
	
	我方对接人确认 / 日期
Livespower Contact Confirmation / Date
	



	保密及生效说明 / Confidentiality Notice：
1. 本表所有信息仅用于本项目设备方案设计、报价及现场施工落地，严禁向第三方外泄；2. 填写确认后即为双方项目对接的有效依据，需求变更需书面同步更新；3. 所有参数务必真实准确，因信息填写错误导致设备适配问题，由填写方承担相应责任。
1. All information in this form is for equipment solution design, quotation and on-site implementation of this project only, and must not be disclosed to any third party. 2. Once confirmed, this form is the valid basis for project coordination between both parties; any change of requirements must be updated in writing. 3. All parameters must be accurate; the completing party is responsible for any equipment mismatch caused by incorrect information.


